#include <xc.h>

void main(void) {

TRISB = 0xFF;

TRISD = 0x00;

PORTD = 0x00;

while(1) {

if(PORTBbits.RB0 == 1) {

//LATD = 255;

LATD = 0xFF;

} else {

LATD = 0x00;

}

}

}