Void forward()

{

LATA = 0b11000011;

delay();

LATA = 0b01100110;

delay();

LATA = 0b00111100;

delay();

LATA = 0b10011001;

delay();

Void delay()

{

\_\_delay\_ms(5);

}